
--> Firmware Version V10426 - 18/10/2017


- SX88 H.265 HEVC HD



Ins Hauptverzeichnis (USB Stick) entpacken.

- Aktualisierungen & Verbesserungen : 

--> Vor dem Update ALLE Plugin's beenden !


- Stalker alte Protokoll Support
- Stalker Adult Kategorie PIN Eingabe (PIN: 0000)
- Xtream Verbindung und Navigation verbessert
- update SW Database 
- Lautstärke (Volume) OSD Bar geändert.
- IPTV Popup Fenster Abfrage OSD eingefügt
- DLNA Live Funktion verbessert
- T2-MI Multistream verbessert
- IPTV Vod verbessert
- Sprachen Tschechisch, portugiesisch, Spanisch, Polnisch eingefügt
- FastScan updates, region und tkgs Auswahl eingefügt
- IPTV Favoriten Funktion verbessert
- Kodi Popup Meldung verbessert
- ka band LNB eingefügt:
- Menü - Installation - Antenneneinstellungen: LNB Freq OK:
- Ka(A-17250), Ka(B-18250), Ka(C-19250), Ka(D-20250)
- Neue Satelliten eingefügt, wie:
- 72,0E Intelsat 22 KU and C
- 65,0E Amos 4 KU
- 51,5E Belintersat 1 C and KU
- 50,0E Türksat 4B KU
- 3,0W ABS-3A KU
- 31,5W Intelsat 25 KU and C
- 34,5W Intelsat 903 KU and C
- 36,0W Eutelsat WA KU
- 37,5W NSS-10 für C and Telstar 11N KU
- 40,5W SES-6 KU and C
- 45,0W Intelsat 14 KU
- 47,5W NSS-806 C
- 53,0W Intelsat 23 C
- 55,5W Intelsat 34 C
- 58,0W Intelsat 21 KU and C,  83,0E Insat 4A c and KU
- 78,5 Thaicom 5,6,8 KU and C
- Neue Satelliten erst nach Werkseinstellung aktiv! 
- FTP Server default Wert auf EIN gestellt
- Neuer default Wert erst nach Werkseinstellung aktiv!

--> Default PIN: 0000
--> Master PIN: 0088
--> WebIF (Web Interface): IP adresse wie Bsp. 192.168... im Browser Eingeben
--> FTP Zugang: Login: Root, Passwort nicht notwendig ! 


18/10/2017 

OCTAGON GERMANY Support
http://www.octagon-germany.eu/
OCTAGON SUPPORT FORUM
http://octagon-forum.eu
-------------------------------------------------------------------------







--> Firmware Version V10420 - 22/09/2017


- SX88 H.265 HEVC HD



Ins Hauptverzeichnis (USB Stick) entpacken.

- Aktualisierungen & Verbesserungen : 

--> Vor dem Update ALLE Plugin's beenden !


--> Alterskontrolle für Kindersicherung eingefügt:
--> Menü - Einstellungen - Kindersicherung: Alterskontrolle
--> Maximale Satelliten Anzahl auf 250 erhöht.
--> Maximale Transponder Anzahl auf 10,000 erhöht.
--> Maximale Transponder Anzahl pro Satellit auf 400 erhöht.
--> Multistream auf Hispasat 30West behoben.
--> IPv4 in Infobar eingefügt.
--> Stalker Verbesserungen wie:
--> Start OSD verbessert.
--> Start Prozess eingefügt.
--> IPv4 Info eingefügt.
--> Sortierung Sender verbessert.
--> Stalker Login Prozess verbessert.
--> Favoriten Gruppen Funktion eingefügt.
--> FAV + bewegen eingefügt.
--> Sender löschen verbessert.
--> Gültig Datum bis eingefügt.

--> Default PIN: 0000
--> Master PIN: 0088
--> WebIF: IP adresse wie Bsp. 192.168... im Browser Eingeben
--> FTP Zugang: Login: Root, Passwort nicht notwendig ! 


22/09/2017 

OCTAGON GERMANY Support
http://www.octagon-germany.eu/
OCTAGON SUPPORT FORUM
http://octagon-forum.eu
-------------------------------------------------------------------------

--> Firmware Version V10417 - 31/08/2017


- SX88 H.265 HEVC HD



Ins Hauptverzeichnis (USB Stick) entpacken.

- Aktualisierungen & Verbesserungen : 

--> Vor dem Update ALLE Plugin's beenden !


--> OSD Sprachen wie Polnisch und Türkisch eingefügt
--> Tuner Empfindlichkeit verbessert
--> Untertitel verbessert
--> Schriftgrösse bei Internet Funktionen verbessert
--> Wettervorhersage verbessert
--> EPG Info Modus verbessert. 2 x INFO Taste
--> Google Video URL Länge verbessert
--> Goole cookie Problem verbessert
--> Untertitel für WebTV eingefügt
--> Audio Video Treiber upgrade (HDMI, AV)
--> Multiple cookie Support for Media Player eingefügt

--> Default PIN: 0000
--> Master PIN: 0088
--> WebIF: IP adresse wie Bsp. 192.168... im Browser Eingeben
--> FTP Zugang: Login: Root, Passwort nicht notwendig ! 


31/08/2017 

OCTAGON GERMANY Support
http://www.octagon-germany.eu/
OCTAGON SUPPORT FORUM
http://octagon-forum.eu
-------------------------------------------------------------------------

--> Firmware Version V10415 - 25/08/2017


- SX88 H.265 HEVC HD



Ins Hauptverzeichnis (USB Stick) entpacken.

- Aktualisierungen & Verbesserungen : 

--> Vor dem Update ALLE Plugin's beenden !


--> 1st Release


--> Default PIN: 0000
--> Master PIN: 0088
--> WebIF: IP adresse wie Bsp. 192.168... im Browser Eingeben
--> FTP Zugang: Login: Root, Passwort nicht notwendig ! 




OCTAGON Germany 

25/08/2017

info@octagon-germany.de & support@octagon-germany.de

www.octagon-germany.de  & www.octagon-germany.eu 

OCTAGON Supportforum www.octagon-forum.eu
















































































